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Radlager sind je nach Region, Einsatz oder Jahreszeit besonders hohen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Vor allem Sand, Salz, Wasser, Staub oder Lehm greifen die Dichtungen massiv an. Die Folge: eine verringerte Lebensdauer der Radlager. Die Lösung besteht im Einsatz von Kassettendichtungen mit vier Dichtlippen, die eine höhere Dichtigkeit ermöglichen. 
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Vorteile:
4-Punkt-Abdichtung. Vier innovativ angeordnete Dichtlippen bieten künftig einen besseren Rückhalt von Schmierstoffen nach innen und mehr Schutz gegen das Eindringen von Wasser, Sand und sonstigen Schmutzpartikeln von außen. 
Zusätzlicher Metallschutz. Neben der höheren Dichtigkeit durch zusätzliche Lippen schützt eine zusätzliche Metallscheibe die Dichtlippen vor Witterungseinflüssen. 
NBR-Kautschuk. Die verwendete Gummidichtung aus Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) bietet eine optimale Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten und weiteren Kohlenwasserstoff-Verbindungen. Das Gummi bleibt länger elastisch und weist weniger Abrieb auf – unterliegt dadurch also einem geringeren Verschleiß.  
Entdecken Sie die Vorteile unserer neuen Radlager! 
Weitere Informationen hierzu gibt es unter:
· Presse: http://www.optimal-germany.com/unternehmen/presse/neu-vierfacher-schutz-und-hoechste-dichtigkeit
· Kataloge (Radlagersätze, Art.-Nr.: WBM-3000): http://www.optimal-germany.com/media-center/downloads/kataloge
· YouTube: http://www.youtube.com/c/OPTIMAL-Germany
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